分类垃圾桶采购报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 总价/元 |
| 1 | 不锈钢分类垃圾桶 | 1、产品材质：主框架采用优质304，≥1.0mm不锈钢材质，内桶为塑料材质。  2、产品规格：长1000mm\*宽400mm\*高980mm（±不能超过1%）  3、材质工艺：采用≥1.0mm厚优质304不锈钢材质（拉丝面），通过数控激光切割成型，然后折弯焊接而成。  4、顶部圆形装饰盖：采用304不锈钢一次性模具冲压成型，盖子设计斜边，体现立体感，上圆直径255mm，下圆直径283mm。  5、颜色：不锈钢拉丝面原色  6、框架底部排水孔：框架底部正面与桶身接触位置，四周设置密集型排水孔位，可以让平常的一些污水流出外面，避免造成污水发臭。  7、安装固定：果皮箱底板对应留有2个螺丝孔位，内置固定膨胀螺栓2只，膨胀栓规格为8×120mm，具有防盗功能。  8、箱体要求：  （1）材质工艺：采用≥0.6mm厚优质201不锈钢板材，通过激光切割折弯焊接组装成型。  （2）颜色：桶身按佛山市垃圾分类标识颜色烤哑面漆。  （3）垃圾投放口：采用201不锈钢，0.6mm。  （4）箱体门锁：配置专用201不锈钢锁，门与桶身连接处使用不锈钢排胶，桶身连接安装弹簧，解决了平常清洁工人不锁门的问题。  （5）标识：箱体严格按佛山市垃圾分类要求的标志和颜色，采用丝网印刷技术印制“可回收物”、“其它垃圾”、等标识，双面印刷：具体按《佛山市城市生活垃圾分类标志执行。垃圾桶两侧需按要求印制“佛山植物园 001”等编号，“垃圾不落地，城市更美丽”等宣传内容。 | 56 | 个 |  |  |
| 2 | 垃圾桶内桶 | 1、内桶工艺：采用工程塑料一次性注塑成型。  2、内桶规格：长300mm×宽320mm×高460mm。  3、内桶容量：35升×2个，内桶与投递口尽量接近避免垃圾投放时外漏，内桶内外表面平整光滑。 | 112 | 个 |  |  |
| 3 | 240升脚踏分类垃圾桶 | 1、垃圾桶颜色要求：黑色（其他垃圾）、蓝色（可回收物）各两个，垃圾桶标识按佛山市垃圾分类标识进行标注，垃圾桶颜色符合佛山市垃圾分类桶颜色。  2、垃圾桶容积为240升。  3、垃圾尺寸：长580mm，宽740mm,高1070mm，（允许误差±3%）  4、桶盖、桶身、轮轴、轮子等总重量：不低于14公斤（含14公斤），桶身厚度：不少于4.3mm。  5、表面和内部光滑、均匀，无瑕疵，容易清洗。  6、垃圾桶盖与垃圾桶身必须有四条连杆可靠连接，坚固，若非强有力措施，桶盖与桶身不能分离。  7、脚踏支撑杆要求：选用ф8mm拉伸圆钢、冲压、焊接工艺制作，支撑杆。整体采用户外塑粉静电喷涂。  8、垃圾桶口挂钩处必须有双层的加强板根。垃圾桶底部应有结实可靠的井型网状防磨结构设计。该防磨结构应与垃圾桶一体注塑成型，无需后加工。  9、垃圾桶底部有3粒或以上防磨铁钉。  10、产品需具备抗破裂和抗变形强度高的特性。  11、垃圾桶必须能与压缩站的设备配合使用，并对配合使用做出合理描述。  12、产品要求主体材料为高密度聚丙烯（HDPP），其HDPP的含量不少于95%。  13、轮轴要求：连接可靠运动性能良好，坚固耐用，防盗性能好（轮子要求：橡胶外轮，塑料内轮框；轴的要求：采用45#实心钢轴，轴的外表面采用镀锌进行防锈处理，同时降低工作噪音）。 | 4 | 个 |  |  |
| 4 | 60升弹盖桶 | 1、颜色为：垃圾桶标识按佛山市垃圾分类标识进行标注，垃圾桶颜色符合佛山市垃圾分类桶颜色。本次需提供的垃圾桶为其他垃圾桶。  2、整体外观尺寸：465\*330\*750mm（长\*宽\*高）不超过±10mm，容积为60升。  3、外观质量要求：表面和内部光滑、均匀，无瑕疵，容易清洗。  4、结构要求：桶身、桶盖、组成。桶身壁厚： (2.6±0.5)mm，桶盖的结构应科学合理，以降低在开盖关盖所产生的噪音。  5、材料要求：主体材料为高密度聚丙烯（HDPP）,其HDPP的含量不少于95%。 | 8 | 个 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： | | |  |  |  |  |
| 联系人： | | |  |  |  |  |
| 联系电话： | | |  |  |  |  |
| 报价时间： 年 月 日 | | |  |  |  |  |